




1. 打印机开机且USB连接电脑，然后打开小票驱动安装程序  
   
2. 选择语言（目前只支持中文和英文）  
   
3. 选择安装文件路径（这一步最好保持默认不去修改，方便后期维护）  
   
4. 选择额外任务（这一步建议勾选（在桌面创建图标），方便后期维护）  
   
5. 点击安装  
   
6. 安装完后运行Nomal POS Driver  
   
7. 根据小票机的打印宽度选择打印机型号（MP POS 58 MM/MP POS 80 MM）  
   
8. 选择好打印机型号后，确认打印机已开机并且USB连接上了电脑后，点击“USB端口检测”按钮  
   
9. 待程序检测出USB端口后，点击“安装驱动”按钮  
   
10. 等待一段时间后，电脑会自动弹出已经安装好的驱动的打印机属性  
    
11. 点击打印测试页，如打印机出纸，则打印机已经安装完成